|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tjänsteproducent | | | | ARBETSHYGIENISKA MÄTNINGAR / UPPSKATTNING  Företagshälsovård inom lantbruket  Datum | | | |
| Utredningen gjord av | | | | Tjänsteställning eller befattning | | | |
| Lägenhetens namn och adress | | | | | | | Lägenhetssignum |
| Ventilation | Tyngdkraftsbaserad ventilation  Ventilation med maskinellt utgående luft  Maskinellt inkommande och utgående luft  Iakttagelser om ventilation (t.ex. rökprover): | | | | | | |
| Värmeför-hållanden | Temperatur  Luftfuktighet  Luftdrag | *JSM-BBA:*  0C *enligt djur*  % *50-85*  m/s *max. 0,25 vinter* | | | Mätningsobjekt: | | |
| Kondensfukt på ytor: | | |
| Gaser | Ammoniak  Koldioxid  Svavelväte  annat: | *HTP8h : JSM-BBA:*  cm3/m3  *20 10 (25) 1)*  cm3/m3  *5000 3000*  cm3/m3 *10 0,5*  cm3/m3 | | | | Mätningsobjekt: | |
| Buller | Djur  Traktor  Kvarn  annan: | dB(A)  dB(A)  dB(A)  dB(A) | *85 dB(A)\**  *65 dB(A)\*\** | | Iakttagelser: | | |
| Belysning | Mjölkningsnivå,  Mjölkn.station  Mjölkrum  Gångar  Lager  annat: | *Referensvärden:*    lx *200-250*  lx *150-300*  lx *40-100*  lx  *40-60*  lx | | | Mätningsobjekt: | | |
| Iakttagelser om belysning (typ av lampor, lampornas renhet): | | |
| Damm | I vilket arbetsskede finns det mest synligt damm i luften? Välj arbetsskede  - Dammängden i luften är då liten , medelmåttig  eller riklig  ?  - Hur länge tar arbetsskedet (=utsatt för det)?       min.  I vilket annat arbetsskede förekommer det betydande mängder damm? Välj arbetsskede | | | | | | |
| Iakttagelser: | | | | | | |
| Andra mätningar |  | | | | | | |
| Tilläggs-utredningar |  | | | | | | |

JSM-BBA: Jord- och skogsbruksministeriets byggnadsbestämmelser och -anvisningar

HTP: Social- och hälsovårdsministeriet, kända skadliga halter

1) I byggnader för fjäderfä, \* Statsrådets beslut, \*\* JSM-BBA