|  |  |
| --- | --- |
| Tjänsteproducent      | ARBETSHYGIENISKA MÄTNINGAR / UPPSKATTNINGFöretagshälsovård inom lantbruketDatum       |
| Utredningen gjord av        | Tjänsteställning eller befattning      |
| Lägenhetens namn och adress        | Lägenhetssignum      |
| Ventilation | [ ]  Tyngdkraftsbaserad ventilation [ ]  Ventilation med maskinellt utgående luft [ ]  Maskinellt inkommande och utgående luftIakttagelser om ventilation (t.ex. rökprover):       |
| Värmeför-hållanden |  Temperatur       Luftfuktighet       Luftdrag        |  *JSM-BBA:* 0C *enligt djur* % *50-85* m/s *max. 0,25 vinter* | Mätningsobjekt:      |
| Kondensfukt på ytor:      |
| Gaser |  Ammoniak       Koldioxid       Svavelväte       annat:             |  *HTP8h : JSM-BBA:*cm3/m3  *20 10 (25) 1)* cm3/m3  *5000 3000* cm3/m3 *10 0,5* cm3/m3 | Mätningsobjekt:      |
| Buller |  Djur       Traktor       Kvarn       annan:             | dB(A)dB(A) dB(A) dB(A)  |  *85 dB(A)\**  *65 dB(A)\*\** | Iakttagelser:       |
| Belysning |  Mjölkningsnivå, Mjölkn.station       Mjölkrum       Gångar       Lager       annat:              |  *Referensvärden:*  lx *200-250* lx *150-300* lx *40-100* lx  *40-60* lx | Mätningsobjekt:      |
| Iakttagelser om belysning (typ av lampor, lampornas renhet):      |
| Damm  | I vilket arbetsskede finns det mest synligt damm i luften? Välj arbetsskede       - Dammängden i luften är då liten [ ] , medelmåttig [ ]  eller riklig [ ]  ? - Hur länge tar arbetsskedet (=utsatt för det)?       min.I vilket annat arbetsskede förekommer det betydande mängder damm? Välj arbetsskede        |
| Iakttagelser:      |
| Andra mätningar  |       |
| Tilläggs-utredningar |       |

JSM-BBA: Jord- och skogsbruksministeriets byggnadsbestämmelser och -anvisningar

HTP: Social- och hälsovårdsministeriet, kända skadliga halter

1) I byggnader för fjäderfä, \* Statsrådets beslut, \*\* JSM-BBA